무선랜 접속방법 안내

1. 개요

- 무선랜(Wireless LAN)은 유선대신 전파나 빛 등을 이용하여 무선 네트워크를 구성하는 방식으로, 유선연결이 어려운 지역(실외 및 로비 등)에서 인터넷을 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다.

- 경일대학교 자체 무선랜은  본교 재학생 및 교직원을 대상으로 현재 도서관(지하1층~6층), 학생회관 1층, 종합강의동 1층에 설치, 운영되고 있으며 향후 교내 전체에 무선랜서비스를 제공할 계획입니다.

2. 무선랜 구성도

3. 사용방법

- [시작]->[설정]->[제어판]->[네트워크 연결]을 더블 클릭합니다.

- [무선 네트워크 연결]->[무선 네트워크 보기]를 더블 클릭합니다.

- 검색된 무선 네트워크 중에 “kiu"그룹을 선택하여 연결합니다.

- [무선 네트워크 보기]를 더블 클릭하면 “무선 네트워크 연결 상태” 창에서 연결된 상태와 할당된 IP주소를 확인할 수 있습니다.

- 무선랜이 연결된 후, 익스플로러 창을 뛰워 사이트에 접속하게 되면 아래와 같은 로그인창이 나오며, 종합정보시스템 로그인시 사용하는 학번(인사번호)과 비밀번호를 이용하여 로그인합니다.

로그인이 완료된 후에 인터넷을 이용할 수 있습니다.