e-강의실 개선 기자재구입 목록

NO	품명	규격	단위	수량	비고
1.	전자교탁용 AV통합콘트롤러	* 부속기기 품목 : - A/V 통합 Controller(정전식 터치패드) 9EA . 디지털 앰프 및 마이크 포함 . 스위블 장비 컨트롤러 2SET . WiFi 미러닝(MD-3200) 2EA - A/V HD 통합 Controller(정전식 터치패드) 1EA . 디지털 앰프 포함	SET	10
2.	LCD PROJECTOR	4,800 ANSI 이상(FULL HD) 명암대비 2,500:1	EA	9
		3,600 ANSI 이상 (초단초점용), XGA 명암대비 5,000:1	EA	1
3.	전동스크린	150“(4:3)	EA	9
4.	LED 타블렛 모니터	21.5“	EA	1

※ 상기 품목은 동등사양 이상이며, 상세내역은 규격설명서 참조

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
1		LCD PROJECTOR	4500ANSI, 4800ANSI		10
특 징	1. FULL HD WUXGA(1920 x 1080), 명암대비 2500:1 9EA 2. 초단초점용 XGA(1024 * 768), 명암대비 5000:1 1EA
제 품 사 양	* 제 원 : 1. FULL HD WUXGA(1920 x 1080) : 9EA 투사방식 : 3LCD 방식 기본밝기 : 4,800ANSI LUMEN 이상 해상도 : FULL HD(1902*1080)이상 호환신호 : RGB,HDMI(480p~1080i,1080p)등 렌즈 : 수동 혹은 자동, 1.6배이상 명암비 : 2,500 : 1 이상 HDMI단자 : 1 EA 이상 2. 초단초점용, XGA(1024 x 768) : 1EA 투사방식 : 3LCD 방식 기본밝기 : 3,600ANSI LUMEN 이상 해상도 : XGA(1024*768)이상 호환신호 : RGB,HDMI 렌즈 : 수동 혹은 자동, 1.6배이상 명암비 : 5,000 : 1 이상 HDMI단자 : 1 EA 이상 * HDMI케이블 포설, 설치인건비 및 잡자재 포함 * 상기 기능 및 제원을 충족하는 동등 품 이상이어야 하며, 제조사의 공급자증명원을 제출하여야 한다. ※ 제조사는 엡손, 파라소닉, 소니, 히타치, NEC만 가능 함.

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
2		통합컨트롤러			9
특 징	* AV 통합 Controller 정전 식 키패드방식 : 9EA 특징 및 기능 - 통합관제프로그램 기능이 있어서 통합관제프로그램이 탑재된 전자교탁들을 모니터링 및 원격제어(개별 및 통합)가 가능 하여야 한다. . 강의실 모니터링 및 원격제어(개별 및 통합)가 가능 하여야 한다. . 프로젝터 제어, 전동스크린 및 엘리베이션 제어(UP/DOWN) . 컴퓨터 전원 제어, 컨트롤러 본체 및 키 패드 정상 작동 여부, 프로젝터 도난을 실시간 확인 가능 . 임의적 시간설정을 기능으로 컨트롤러에 연결된 모든장치 OFF가능 - 디지털내장형 앰프 : (50W+50W) @4옴, (30W+30W)@8옴 . 스트레오 오디오 출력을 활용하여 추가 앰프를 장착하여 확장가능 - USB, LAN 네트워크 HUB 내장 * 스위블 컨트롤러 : 2 SET(Maker, Base, Gopro HERO4 SLIVER ADVENTURE, MD-3200)
제 품 사 양	2. 제 원 * AV 통합 Controller 정전 식 키패드방식 : 9EA 비디오 입력/ 출력 : PC, 노트 북/ 모니터 및 프로젝터 신호컨버터 입력 및 출력용 각1EA : 출력용(RGB-HDMI), 입력용(HDMI-RGB) 마이크 입력 : Mic1(Phantom), Mic2 오디오 입력 : PC, 노트 북, AUX (각 채널 BASS ,MIDDLE, TREBLE) 오디오 출력 : 스테레오L/R(10 BAND EQ, 마이크하울링 차단기능) 프로젝터 제어 : RS-232 or IR 제어 전동장치 제어 : 전동스크린, 엘리베이션 (UP/STOP/DOWN) 컴퓨터 전원제어 : WOL 또는 PC에 별도 카드 장착 USB HUB : PC, 노트 북, 모니터, 키보드, 마우스 LAN HUB : IN, PC, 노트 북 컴퓨터 연결 : USB 자동연결 정전식 터치 패드 : CAPSENS 방식 원격 제어 : 네트워크 기반으로 통합관제 및 제어 가능 디지털 앰프 내장 : 30W/ch, 2채널(RL=8Ω 1/2W) 사용 전원 : DC24V, 5A - 통합 Controller 내장형 2CH 혹은 무선마이크 송수신기 SET 2CH . 900MHZ, 48CH 핸드형 타입(통합 Controller와 연동 가능 제품) . 추가 단품 구입 가능 제품 * AV 스위블 컨트롤러 : 2SET - Maker(2.4Ghz), Base(Swivl Robot), Gopro HERO4 SLIVER ADVENTURE(1080P) - Wi-Fi 미러링(MDS-3200) 2EA ※ 상기 품목의 기능 및 제원을 충족하는 동등품 이상

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
2-1		통합컨트롤러	HD(HDMI)		1
특 징	* AV 통합 Controller 정전 식 키패드방식 : 1EA 특징 및 기능 - 최대 4대의 HDMI A/V소스를 2대의 HDMI 디스플레이에 연결 가능 - ITEM NO. 2번의 특징을 모두 포함 . HDCP 완벽호환, EDID 전문가 기술 기능, Full HD 1080p(1920*10800
제 품 사 양	2. 제 원 * HD AV통합 Controller 정전 식 키패드방식 : 1EA 비디오 입력/ 출력 : 입력 4*HDMI / 출력 2* HDMI 마이크 입력 : Mic1(Phantom), Mic2 오디오 입력 : PC, LAPTOP, (3.5mm Stereo *2) 오디오 출력 : OPTICAL, COAXIAL, STEREO RCA*1 마이크 입력 : MIC1(PHANROM 48V), MIC2(각 채널 BASS,MIDDLE, TREBLE) 프로젝터 제어 : RS-232 or IR 제어 전동장치 제어 : 전동스크린, 엘리베이션 (UP/STOP/DOWN) 비디오해상도 : 480P, 720P 1080P, 1080P(1920*1080); 최대 WUXGA(1920*1200) 컴퓨터 전원제어 : WOL 또는 PC에 별도 카드 장착 USB HUB : PC, 노트 북, 모니터, 키보드, 마우스 LAN HUB : IN, PC, 노트 북 컴퓨터 연결 : USB 자동연결 정전식 터치 패드 : CAPSENS 방식 원격 제어 : 네트워크 기반으로 통합관제 및 제어 가능 디지털 앰프 내장 : 30W/ch, 2채널(RL=8Ω 1/2W) 사용 전원 : DC24V, 5A ※ 상기 품목의 기능 및 제원을 충족하는 동등품 이상

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
3		전동승강스크린	150”(4:3)		9
특 징	- 전기적으로 상하구동(Up Down Switcher 부착) 작동합니다. - Motor와 Case가 일체형으로 시공 및 보관 용이합니다. - Motor에 Limiter가 부착되어 있어 Screen의 하강 폭을 조절할 수 있습니다 - 천장 매립형은 비사용시 외관이 거의 보이지 않아 인테리어가 깔끔합니다. - 방진․ 방음판이 내장되어 소음과 진동을 줄였습니다
제 품 사 양	150“ (4:3) - 제품명 : 천장 매립 및 외장형 전동 스크린 - 크기(원단) : 150“ 4:3 - 원단 재질 : Ultra Matte - 케이스 재질 : 알루미늄 합금 (분체 도장) - 전원 : AC 220 V / 60 Hz - 설치인건비 및 잡자재 포함

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
4		LED 타블렛 모니터	21.5“		1
특 징	- * LED Tablet Monitor(21.5”) * Diagonal size : 21.5 inch (16 : 9) * Pixel : 1920 x 1080(Full HD)
제 품 사 양	* LED Tablet Monitor(21.5”) * Diagonal size : 21.5 inch (16 : 9) * Pixel : 1920 x 1080(Full HD) * Brightness : 250cd/§³(Typ) * Support Color : 16.7M colors (RGB 8 bit) * Response Time : 5ms * Power : DC 12V * Active Area : 476.64 x 268.11mm Pressure Level : 1024 levels, * Interface : USB 2.0 * Report Rate : 180 Point/second * Pen : 무 건전지 펜 * Operation System : Win7/2000/XP/VISTA * I/O connector : D-sub*1 (15-pin/analogue RGB) DVI*1, HDMI*1, USB*1,

ㅇ 설치장소

연번	호관	호 실	수용인원	관리부서
1	05	101호	80	교육지원팀
2		102호	80
3
		103호	60
4
		104호	60
5
		105호	80
6
		205호	80	사회복지학과
7
		401호	80	교육지원팀
8
		405호	80	사회복지학과
9	08	110호	120	소방방제학과
11	18	410호	60	교육지원팀