e-강의실 기자재구입 목록

NO	품명	규격	단위	수량	비고
1.	전자교탁	* 함체국제표준 19“ Rack type(21.5”모니터 이상 적용 가능) * 부속기기 품목 : - 모니터 LED 21.5“이상 10EA - A/V 통합 Controller 10EA - 무선 마이크 10EA - 구즈넥 마이크 10EA - 스피커 40EA - WI-FII 미러링 5EA	SET	10
2.	LCD PROJECTOR	4,800 ANSI 이상(FULL HD) 명암대비 3000:1	EA	7
		3,300 ANSI 이상 단초점 명암대비 3,000:1	EA	3
3.	전동스크린	150“(4:3)	EA	7

※ 상기 품목은 동등사양 이상이며, 상세내역은 규격설명서 참조

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
1		전자교탁	SET		10
특 징	◈ 전자교탁 함체 상판에 부착되는 모든 장비는 고정 볼트가 보이지 않아야 한다. 전면 도어는 철재에 강화유리를 밀착되게 부착하여 제작하고 도난 방지를 위하여 외부에서 열지 못하도록 제작 고정한다. 키보드 받침대는 손목 보호를 위해 쿠션이 있는 고급형 트레일을 장착하여야 한다. 함체도장은 전체 화이트 계통의 베이지 컬러, 전면 도어는 블랙 컬러, 외곽 프레임은 밝은 회색컬러로 마감 한다. 모니터는 22“형 와이드 모니터를 채용하여야 한다. 상판에 부착된 모니터는 원 터치 각도 조절이 되어야 한다. 외장 CD-ROM을 키보드 하단에 고정 설치하여야 한다. AV Controller는 키보드 하단에 설치하여 사용에 불편함이 없어야 한다. AV Controller 규격은 본 입찰 사양과 동일한 제품이어야 한다.
제 품 사 양	* 전자교탁 함체 : 입식형 - 인체공학적 입식 전자교탁(국제표준 19”RACK TYPE이상, 21.5“모니터 이상 탑재 가능) - 재질 : 상판(필름 압축형 컴팩트 멜라민 소재 또는 ABS, STEEL) 본체(STEEL) 상단에 노트북용 HDMI 단자 1EA, RGB 단자 1ea, 오디오 입력단자 1Ea 포함 - 전자교탁 크기 : 상기에 언급한 AV Controller 모든 기능 및 PC본체를 수납 가능하여야 함. - 의장등록 제품 * 상기 기능 및 제원을 충족하는 동등품 이상

제 품 사 양	* 모니터 : 22“ LED Monitor(21.5“이상) - Diagonal size : 22 inch (16 : 9) - Pixel : 1920 * 1080(FullHD) - Support Color : 16.7M colors (RGB 8 bit) - Response Time : 5 (GTG)ms - Brightness : 250cd/ms - Contrast Ratio : 1000 : 1; 20M:1 Dynamic - 시야각 : 170도(수평), 160도(수직) - I/O connector : D-sub*1 (15-pin/analogue RGB), DVI*1, USB* * e-강의실용 S/W - WireCast Pro 6.0 1Copy - Camtasia 1Copy - Screen Flower 1Copy ※ 상기 품목의 기능 및 제원을 충족하는 동등품 이상 * 판서 S/W : 판서 및 화면터치, PC화면 캡쳐 및 동영상 저장 기능 포함 그림 A 그림 B ※ 상기 그림A 또는 그림B의 기능 및 제원을 충족하는 동등품 이상

제 품 사 양

* AV Controller : 10EA

기능

- 통합관제프로그램 기능이 있어서 통합관제프로그램이 탑재된 전자교탁들을 모니터링 및 원격제어(개별 및 통합)가 가능 하여야 한다.

- 통합관제 프로그램

. 강의실 모니터링 및 원격제어(개별 및 통합)가 가능 하여야 한다.

. 프로젝터 제어, 전동스크린 및 엘리베이션 제어(UP/DOWN)

. 컴퓨터 전원 제어, 컨트롤러 본체 및  키 패드 정상 작동 여부, 프로젝터 도난을 실시간 확인 가능

. 임의적 시간설정을 기능으로 컨트롤러에 연결된 모든장치 OFF가능

- 디지털내장형 앰프 : (50W+50W) @4옴, (30W+30W)@8옴

- 정전 식 키패드방식

-  프로젝터, 전동스크린, 엘리베이션, PC(ON/OFF) 제어

-  USB, LAN 네트워크 HUB 내장

2. 제 원(AV Controller) : 10EA

비디오 입력	: PC, 노트북/모니터 및 프로젝터

신호컨버터 입력 및 출력용 각1EA : 출력용(RGB-HDMI), 입력용(HDMI-RGB)

마이크 입력	: Mic1(Phantom), Mic2

오디오 입력	: PC, 노트 북, AUX (각 채널 BASS ,MIDDLE, TREBLE)

오디오 출력	: 스테레오L/R(10 BAND EQ, 마이크하울링 차단기능)

프로젝터 제어	: RS-232 or IR 제어

전동장치 제어	: 전동스크린, 엘리베이션 (UP/STOP/DOWN)

컴퓨터 전원제어	: WOL 또는 PC에 별도 카드 장착

USB HUB	: PC, 노트 북, 모니터, 키보드, 마우스

LAN HUB	: IN, PC, 노트 북

컴퓨터 연결	: USB 자동연결

정전식 터치 패드	: CAPSENS 방식

원격 제어                        : 네트워크 기반으로 통합관제 및 제어 가능

디지털 앰프 내장                 : 30W/ch, 2채널(RL=8Ω 1/2W)

사용 전원                        : DC24V, 5A

* 랜 케이블 포설 작업

- 기본공사 : 10실에 설치된 아울렛에서 UTP 케이블을 이용하여  전자교탁까지 랜케이블 포설 작업

※ 상기 품목의 기능 및 제원을 충족하는 동등품 이상

* 인포리튬 L시리즈 배터리

- 모델명 : NP-F970

- Z1,Z5,DCR-VX2000,VX2100,HDR-FX1,FX7 등에 호환

- AC-V700, AC-VA1050D 충전기에 호환

- 무게 : 300g

- 크기 : 38.4 X 60.0 X 70.8mm

- 용량 : 47.5Wh(6600mAh)

- 모델명 : NP-FW50

- 용량 : 1020mAh

- 전압 : 7.2V

- 크기 : 31.8 X 18.5 X 45mm

제 품 사 양

* 무선마이크 송수신기 SET 혹은 통합 Controller 내장형 1CH (900MHZ, 48CH) : 10EA

. 핸드형 타입(통합 Controller와 연동 가능 제품)

. 추가 단품 구입 가능 제품

* 구즈넥마이크

-Type : uni-directional Electric Condenser

- Impedance : Less than 680 Ohm, Sensitivity : -47dB(0dB+1V/PA, 1khz)

- Frequency Response : 100~16,000Hz, Phantom Power : DC 12~48V

- Current Consumption : Max 0.5mA, S/N Ratio More than : 60dB

* Speaker 40EA(4EA *10실 )

- 주파수 범위 : 20㎐~80㎐, 임피던스  : 8Ω(Low)

- 출력 방식 : 2-Way Bass Reflex Type, 출력 : 100W+100W/8Ω

- S.P.L : 97dB/w, 외형 크기 : 160 × 270× 170 mm (W × H × D)

* WI-FI 미러링(MDS-3200 시즌2) 5EA

- 미러링 기술 : 미라캐스트, 에어플레이, 에어플레 미러링, DLNA, 인텔와이다이

- 지원기기 : 안드로이드, 애플, 인텔와이다이

일반PC _(AirParrot 소프트웨어 설치 필요)

- 인증 : WiFi Alliance 미라캐스트 인증

- 와이파이 : IEEE 802.11 b/g/n 2T2R (MIMO), 무선주파수 : 2.4GHz + 5Ghz (듀얼밴드)

- HDMI : HDMI 1.3, HDMI tO RGV 컨버터 지원 모델 : IT891, PAD2VGA, F934

- 전원/소비전력 : 5V / 700mA, 크기/무게 : 98mm(L) X 55mm(W) X 18MM(H) / 45g, 박스형

* HDMI 분배기(NEXT-0102SP)-유전원 타입 10EA

INPUT 1 : OUTPUT 2개이상, FULL HD지원/1080P/3D

HDMI 해상도 : WUXGA

지원비디오 색상비트 : Deep Color 24bit/36bit

지원오디오 형식 : LPCM/Dolby-AC3/DTS7.1/DSD

입/출력 케이블거리 : 20M이내(AWG24규격권장)

데이터전송속도 : 6.75Gbps

전원 : DC5V, HDCP완변지원, HDMI version HDMI 1.4a이상

※ 상기 품목들은 기능 및 제원을 충족하는 동등품 이상

- 설치기한 : 계약일로부터 30일간

- 무상유지보수기간 : 준공일로부터 2년

- 설치조건

1) 수업에 지장을 초래하지 않는 범위내에서 기한내에 교체 및 설치를 진행하여야함

2) 교체에 따른 기존의 기기는 보관후 교내 지정장소로 일괄 반납처리 하여야함

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
2		LCD PROJECTOR	4800ANSI(7EA), 3300ANSI(3EA)		10
특 징	1. FULL HD WUXGA(1920 X 1080), 명암대비 3000:1 7EA 2. 단초점 WXGA(1280 X 800), 명암대비 3000:1 3EA
제 품 사 양	* 제 원 : 1. FULL HD WUXGA(1920 X 1080) : 7EA 투사방식 : 3LCD 방식 기본밝기 : 4,800ANSI LUMEN 이상 해상도 : FULL HD(1902*1080)이상 호환신호 : RGB,HDMI(480p~1080i,1080p)등 렌즈 : 수동 혹은 자동, 1.6배이상 명암비 : 3000 : 1 이상 HDMI단자 : 1 EA 이상 2. WXGA(1280 X 800) : 3EA 투사방식 : 3LCD 방식 기본밝기 : 3300ANSI LUMEN 이상 해상도 : WXGA(1280*800)이상 호환신호 : RGB,HDMI 렌즈 : 단초점 명암비 : 3000 : 1 이상 HDMI단자 : 1 EA 이상 * HDMI케이블 포설, 설치인건비 및 잡자재 포함 * 상기 기능 및 제원을 충족하는 동등 품 이상이어야 하며, 제조사의 공급자증명원을 제출하여야 한다. ※ 제조사는 엡손, 파라소닉, 소니, 히타치, NEC만 가능 함.

규 격 설 명 서

ITEM No.		품 명	규 격	제조사	수량
3		전동스크린	150”		7
특 징	- 전기적으로 상하구동(Up Down Switcher 부착) 작동합니다. - Motor와 Case가 일체형으로 시공 및 보관 용이합니다. - Motor에 Limiter가 부착되어 있어 Screen의 하강 폭을 조절할 수 있습니다 - 천장 매립형은 비사용시 외관이 거의 보이지 않아 인테리어가 깔끔합니다. - 방진․ 방음판이 내장되어 소음과 진동을 줄였습니다
제 품 사 양	150“ (4:3) : 수량 7EA - 제품명 : 천장 매립 및 외장형 전동 스크린 - 크기(원단) : 150“ 4:3 - 원단 재질 : Ultra Matte - 케이스 재질 : 알루미늄 합금 (분체 도장) - 모터 : 솜피모터 채용 - 전원 : AC 220 V / 60 Hz - 설치인건비 및 잡자재 포함

ㅇ 설치장소

연번	구 분	호 실	수용인원	강의실활용시간/활용율 (1일9시간/1주기준)
1	2호관	B122	30	18h/40%
2		B124	30	26.5h/58.9%
3	5호관	204	60	28.5h/63.3%
4		210	60	22h/48.9%
5		310	60	19h/42.2%
6		401	80	19.5h/43.4%
7	8호관	303	60	27.5h/61.1%
8		403	60	14h/31.1%
9	18호관	213	40	20h/44.4%
10		214	40	21h/46.7%