시방서_변압기

공 사 명 : 변압기 구매설치

구매수량 : 유입변압기 22.9KV / 3.3KV 3,000KVA  2대

공사기간 : 계약 후 90일

일반사항

적용범위

본 시방서는 경일대학교 노후 변압기를 교체하여 전력 공급의 안정을 목적으로 한다.

변압기 교체에 따른 노후 간선 등의 교체도 협의하에 진행한다.

공사범위

변압기는 국제 또는 효성 제품 이상 급으로 한정한다.

변압기 교체에 따른 필요한 규격 및 기술적 검토는 감독원 및 당사 시방서에 따름

시방에 적용, 명시되지 않은 사항은 KS 및 국제규격(전기공사법, 전기설비기술기준)등 제작자의 표준사항 중 해당사항을 적용하되 감독원과 충분한 협의를 한다.

적용

본 시방서와 표준규격서의 내용이 서로 상이할 때에는 본 시방서가 우선한다.

본 시방서와 도면의 내용이 상이한 경우에도 본 시방서가 우선한다.

설계서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능 할 시에는 반드시 감독원에게 서면으로 보고하고  대안에 대한 승인을 얻은 후에 시공하여야 한다.

설치 공사는 토요일, 일요일 또는 공휴일에 한해서 시행하며 준비작업 시 반드시 학교측과 협의하여야 한다.

설계도서

설계도서의 내용이 서로 상이하거나 누락, 오기되었을 경우 또는 의문이 있을 경우에도 감독원의 지시에 따라야 한다.

감독원

감독원이라 함은 공사 발주자가 지정한 관계직원 또는 공사 감리자를 말한다.

공정표

시공자는 자재운반, 장비사용 및 기타 필요한 시공계획서와 공정표를 상세하게 작성하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

시공기준

시공자는 설계도서에 나타난 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 시공하여야 하며 기능에 관계되는 경미한 누락에 대하여서도 무상으로 시공해야 한다.

모든 사항 중 설계서, 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 관계법령이 요구할시 추가 비용 없이 성실하게 시공해야 한다.

타 공사와의 관련

본 공사 중 건축, 전기, 설비공사와 관련 있는 공사는 해당감독원과 사전 협의 후 시공하여 본 공사로 타 공사의 공정에 차질 및 하자가 발생하지 않도록 책임을 다하여야 한다.

바닥, 벽, 기둥 등 건축 구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 설치할 때도 관계 감독원과 협의하여 구조물에 영향이 없도록 공사를 해야 한다.

공사현장 관리 및 안전사항

안전사고에 대비하여 작업자들의 산재보험 이외의 상해보험(사망사고 시 3억원)을 필히 가입하고 가입증권(사본)을 제출한다.

공사현장 관리는 노동법, 안전법등 관계법규에 따라 이행하여야 한다.

시공자는 노무자 및 기타인의 현장출입을 통제하고 노무자의 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해에 책임을 지며 안전사고 예방에 최선을 기한다.

공사현장은 항상 깨끗하게 청소하고 모든 기자재 및 공사용 가설자재 등에 대한 정리, 보관, 관리를 철저히 해야 한다.

감독원 입회하에 시행함을 기본으로 하고 안 될 시 허가를 득한 후 한다.

공사보고

시공자는 공사의 진행, 자재의 반입 및 반출, 각종검사, 기타 필요한 사항을 기재한 공사일일보고서를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

보수 관리

시공자는 준공 후 설비운영 관리에 필요한 보수 관리 안내서 및 보수 점검용 공구 일람표를 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

보수 관리 안내서에는 아래 사항을 포함해야 한다.

운전 전 점검 사항

운전 방법

정비 및 보수방법

보전 관리방법

기타유지관리에 필요한 사항

기기 및 공사의 보전

시공자는 발주자로부터 인수받은 각종 기자재의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 보존의 잘못으로 인한 제반 손해에 대하여는 시공자가 보상한다.

시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기기류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위한 철저한 대책을 수립하여야 하며 보존의 잘못으로 인한 제반 손해에 대하여는 시공자가 보상하여야 한다.

청소와 뒷정리

각종 장비는 깨끗이 닦은 후 도색이 벗겨진 부분은 동일 색으로 도장하고 표면에 광택이 나도록 손질하여야 한다.

모든 부속품에 쌓인 먼지나 자국을 깨끗이 청소하여야 한다.

현장에서 시공도중 발생하는 모든 폐품 및 각종 쓰레기는 시공자의 부담으로 처리하며 공사금액의 증액은 없다.

준공(시운전) 및 공사 기간

시공자는 종합 시운전 결과 이상이 없을 경우 준공서류를 제출하여 승인을 받은 후 준공하며 발주자의 중대한 과실이 아닐시 시공자의 부담으로 즉시 보수하고 이 기간은 하자보증기간에서 제외한다.

하자 기간은 준공 후 2년으로 한다.

공사일지 및 사진첩, 파일등으로 편집하여 준공서류로 제출하여야 한다.